|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Ubicación |  |
| Completado por |  |

| OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica | **OK** | **AN** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se ha identificado la presencia, la ubicación y la cantidad de todos los materiales que contienen asbestos en el lugar de trabajo. [1910.1001(j)(3)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 2 | Los empleados han sido informados de todos los materiales que contienen asbestos en sus áreas de trabajo. [1910.1001(j)(3)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 3 | Se han colocado señales y etiquetas identificativas para que todos los empleados sepan que deben evitar las zonas y los materiales que contienen asbestos. [1910.1001(j)(4)] |[ ] [ ] [ ]
| 4 | Los materiales que se sospecha que contienen asbestos en instalaciones construidas antes de 1981 se tratan como si lo contuvieran hasta que se demuestre lo contrario. [1910.1001(j)(2)] |[ ] [ ] [ ]
| 5 | Los empleados han recibido una capacitación inicial de concientización o capacitación de trabajadores, así como una formación anual de actualización adecuada a sus tareas laborales, y el material de formación está disponible para que los empleados y los reguladores lo inspeccionen. [1910.1001(j)(7)] |[ ] [ ] [ ]
| 6 | Las áreas reguladas están establecidas y delimitadas (por ejemplo, con barricadas), y el acceso está restringido adecuadamente. [1910.1001(e)(2)] |[ ] [ ] [ ]
| 7 | Está prohibido beber, fumar, mascar chicle o tabaco y aplicar cosméticos en la zona regulada. [1910.1001(e)(5)] |[ ] [ ] [ ]
| 8 | Existe un programa escrito de protección respiratoria y un programa de vigilancia médica. [1910.1001(g)(2)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 9 | A los trabajadores se les proporciona ropa y equipos de protección adecuados para el trabajo, y se les proporciona ropa y equipos limpios al menos una vez a la semana. [1910.1001(h)(3)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 10 | Los trabajadores cuentan con un vestuario limpio y de duchas apropiadas para el trabajo que realizan y el vestuario está separado del área de almacenamiento donde se guardan la ropa y el equipo potencialmente contaminados. [1910.1001(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 11 | La ropa potencialmente contaminada por los asbestos que debe lavarse se coloca en un contenedor, se etiqueta, se manipula y se transporta de forma adecuada, y cualquier persona que manipule o lave esta ropa está plenamente informada de los peligros potenciales. [1910.1001(h)] |[ ] [ ] [ ]
| 12 | Se proporciona un comedor con filtro de aire, si es necesario o requerido, y se exige a los empleados que se laven las manos y la cara antes de comer y fumar. [1910.1001(i)(3)] |[ ] [ ] [ ]
| 13 | Los empleados no están expuestos a una concentración de asbestos en el aire superior a 0,1 fibras por centímetro cúbico de aire como media ponderada en el tiempo (TWA) (MPT) de ocho (8) horas. [1910.1001(c)(1)] |[ ] [ ] [ ]
| 14 | Los empleados no están expuestos a una concentración de asbestos en el aire superior a 1,0 f/cc para un límite de excursión de 30 minutos (EL) (LE). [1910.1001(c)(2)] |[ ] [ ] [ ]
| 15 | Existe un programa escrito para reducir la exposición de los empleados por debajo de los valores TWA (MPT) y EL (LE), que se revisa y actualiza cuando es necesario. [1910.1001(f)(2)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 16 | Se utilizan controles de ingeniería y prácticas de trabajo para reducir la exposición de los empleados al asbesto a los niveles más bajos posibles. [1910.1001(f)(1)(i)] |[ ] [ ] [ ]
| 17 | Todas las herramientas manuales y mecánicas que pueden producir o liberar fibras de asbesto están equipadas con ventilación de escape local. [1910.1001(f)(1)(v)] |[ ] [ ] [ ]
| 18 | El asbesto se manipula, se mezcla, se aplica, se retira, se corta, se raya o se trabaja de otro modo en un estado húmedo suficiente para reducir la exposición de los empleados por debajo de la TWA (MPT) y la EL (LE). [1910.1001(f)(1)(vi)] |[ ] [ ] [ ]
| 19 | Se utilizan respiradores: [1910.1001(g)(1), 1910.134]* cuando se instalen o apliquen controles de ingeniería y de prácticas de trabajo [1910.1001(g)(1)(i)]
* durante las operaciones de trabajo en las que los controles de ingeniería y prácticas de trabajo no son factibles o no son suficientes [1910.1001(g)(1)(ii-iii]
* en casos de emergencia [1910.1001(g)(1)(iv)]
* en áreas reguladas, según se requiera [1910.1001(e)(4)]
 |[ ] [ ] [ ]
| 20 | El cemento, mortero, revestimientos, lechada, yeso y materiales similares que contienen asbesto se retiran de los contenedores mientras están húmedos, ventilados o cerrados. [1910.1001(f)(1)(viii)] |[ ] [ ] [ ]
| 21 | Se prohíbe el uso de aire comprimido para retirar el asbesto, a menos que se haga en una contención que capture todo el polvo. [1910.1001(f)(1)(ix)] |[ ] [ ] [ ]
| 22 | Se prohíbe el lijado de suelos que contengan asbestos. [1910.1001[f)(1)(x)] |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: |
|  |

*Esta lista de verificación proporciona directrices generales de seguridad y no incluye todos los elementos de 1910.1001 de la OSHA sobre la Asbestos.*

*Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados ​​por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.*