**LISTA DE INSPECCIÓN DE MONTACARGAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha y Hora |  |
| Modelo y/o # Serie de Montacargas |  |
| Nombre del Supervisor |  |
| Nombre del Inspector |  |

**OK** = Buen Estado

**NR** = Necesita Reparación o un Elemento Necesita ser Revisado por un Supervisor

**NA** = No Aplicable a este Montacargas en Particular

**OK** **NR** **NA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Revisiones Visuales** | **Batería y Conexiones** |
| *Nivel del fluido es adecuado, tapas en su lugar; conectores no están agrietados o quemados* |
|  |
|  |
| **Llanta y Ruedas** |
| *Llantas de manejo, llantas de carga y ruedas no quebradas, dañadas o faltantes* |
|  |
|  |
| **Horquillas** |
| *En su lugar, aseguradas adecuadamente, no dañadas* |
|  |
|  |
| **Guardas** |
| *Respaldo superior y de carga no quebrado, dañado o faltante* |
|  |
|  |
| **Dispositivos de Seguridad** |
| *Luces, protectores, arnés, etiquetas de advertencia, etc. no quebrados, dañados o faltantes* |
|  |
|  |
| **Condición General** |
| *Sin fugas, partes quebradas; cadenas, cables y mangueras en su lugar; los fluidos es bueno* |
|  |  |
|  |  |
| **Revisiones Operativas** | **Dirección y Bocina** |
| *No atadura o juego excesivo en volante; bocina y alarma de reversa operativa* |
|  |
|  |
| **Controles de Viaje** |
| *Todas las gamas de velocidad, adelante y reversa visible y funcionando adecuadamente* |
|  |
|  |
| **Controles Hidráulicos** |
| *Todos revisados: levantar/bajar, adelante/atrás, alcanzar dentro/fuera, derecha/izquierda* |
|  |
|  |
| **Frenos y Freno de Mano** |
| *Funciona suavemente, adecuadamente; freno de asiento, mano, pie revisado* |
|  |
|  |
| **Carga de Batería** |
| *Medidor de descarga completamente verde o al 75% de carga después de levantar horquillas* |
|  |
|  |
| **Desconexión Eléctrica** |
| *Corta la energía eléctrica correctamente como se pretende* |
|  |
|  |
| **Otro** |
| *Accesorios funcionan adecuadamente, sin ruido inusual, cualquier otro – describir aquí* |
|  |  |

*Siga siempre las recomendaciones del fabricante y cumpla con las regulaciones Estatales y Federales OSHA que apliquen.*