|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Ubicación |  |
| Completado por |  |

| OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica | **OK** | **AN** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todas las escaleras se inspeccionan rutinariamente en busca de algún daño. |[ ] [ ] [ ]
| 2 | Todas las escaleras se mantienen en buen estado. |[ ] [ ] [ ]
| 3 | El límite de carga del fabricante y las etiquetas de advertencia se encuentran y son fáciles de leer en cada escalera. |[ ] [ ] [ ]
| 4 | Los trabajadores no usan las escaleras para ningún otro propósito que no sea el previsto. |[ ] [ ] [ ]
| 5 | Las escaleras no se colocan frente a pasillos, puertas o entradas de vehículos donde puedan ser desplazadas por las actividades o el tráfico, a menos que estén aseguradas para evitar el desplazamiento accidental o estén protegidas por una barricada temporal. |[ ] [ ] [ ]
| 6 | Las escaleras no se colocan sobre cajas, barriles u otras bases inestables para obtener una altura adicional. |[ ] [ ] [ ]
| 7 | Los trabajadores se sitúan de cara a la escalera y mantienen tres puntos de contacto a la hora de subir. |[ ] [ ] [ ]
| 8 | Los trabajadores no llevan ningún objeto o carga que pueda provocar que pierdan el equilibrio y caigan mientras suban la escalera. |[ ] [ ] [ ]
| 9 | Los trabajadores no usan escaleras rotas o defectuosas. |[ ] [ ] [ ]
| 10 | Los trabajadores nunca se paran en el escalón superior de las escaleras de tijera. |[ ] [ ] [ ]
| 11 | Cuando se utilizan escaleras de extensión para acceder a un área elevada, se extienden al menos 3’ por encima de la superficie elevada. |[ ] [ ] [ ]
| 12 | Los trabajadores siempre colocan la parte superior de una escalera de extensión de manera que ambos rieles laterales estén apoyados. |[ ] [ ] [ ]
| 13 | Los trabajadores nunca ajustan las escaleras de extensión mientras están parados sobre o encima de la escalera. |[ ] [ ] [ ]
| 14 | La base de las escaleras portátiles está asegurada para evitar resbalones en superficies inestables, inclinadas o irregulares. |[ ] [ ] [ ]
| 15 | No hay aceite ni grasa en los escalones o peldaños de ninguna escalera. |[ ] [ ] [ ]
| 16 | Las escaleras de metal están hechas con materiales resistentes a la corrosión o protegidos contra ella. |[ ] [ ] [ ]
| 17 | Los peldaños y escalones de las escaleras portátiles de metal están corrugados, moleteados, con hoyuelos, revestidos con material antideslizante o tratados de otra manera para minimizar resbalones. |[ ] [ ] [ ]
| 18 | Las escaleras portátiles de metal están marcadas con "PRECAUCIÓN: no usar cerca de equipos eléctricos" o similar. |[ ] [ ] [ ]
| 19 | Las escaleras con defectos se etiquetan inmediatamente como "Peligroso: no usar" y se retiran del servicio. |[ ] [ ] [ ]
| 20 | Los trabajadores han recibido capacitación en el uso y mantenimiento adecuado de las escaleras. |[ ] [ ] [ ]
| 21 | Las escaleras que no están en uso están debidamente almacenadas. |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: |
|  |

*Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.*