|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Ubicación |  |
| Completado por |  |

| OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica | **OK** | **AN** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Existe un espacio libre seguro para el equipo de manipulación de materiales a través de los pasillos y las puertas. |[ ] [ ] [ ]
| 2 | Los pasillos están permanentemente marcados y se mantienen despejados para permitir un paso seguro. |[ ] [ ] [ ]
| 3 | Se mantiene un espacio libre suficiente alrededor de los materiales para facilitar el acceso y la manipulación segura. |[ ] [ ] [ ]
| 4 | Las carretillas de mano, los patines hidráulicos, los montacargas y otros equipos utilizados para la manipulación de materiales se mantienen en condiciones de funcionamiento seguras. |[ ] [ ] [ ]
| 5 | Los vehículos motorizados y el equipo mecanizado se inspeccionan diariamente o antes de cada turno cuando se utilizan. |[ ] [ ] [ ]
| 6 | Las carretillas motorizadas de mano y de mano/contrapeso están diseñadas de manera que cuando el operador suelta el agarre del dispositivo que controla el desplazamiento de la carretilla, se aplican los frenos y se apaga la energía del motor de accionamiento. |[ ] [ ] [ ]
| 7 | Los motores de las carretillas se apagan, con los frenos puestos y los calzos de las ruedas colocados, antes de cargar y descargar. |[ ] [ ] [ ]
| 8 | Los camiones y remolques están asegurados para que no se muevan durante las operaciones de carga y descarga. |[ ] [ ] [ ]
| 9 | Los contenedores de materiales combustibles o inflamables están siempre separados por materiales de estiba (material de embalaje) suficientes para proporcionar estabilidad cuando se apilan y se mueven. |[ ] [ ] [ ]
| 10 | Las plataformas de carga (placas de puente) se utilizan cuando se realizan operaciones de carga y descarga entre los vehículos y los muelles. |[ ] [ ] [ ]
| 11 | Las plataformas y las rampas de carga utilizadas son capaces de soportar la carga máxima prevista. |[ ] [ ] [ ]
| 12 | Las rampas están equipadas con aparadores de altura suficiente que impiden la caída de los materiales manipulados. |[ ] [ ] [ ]
| 13 | Las rampas y las secciones de los rodillos de gravedad están firmemente colocadas o aseguradas para evitar su desplazamiento. |[ ] [ ] [ ]
| 14 | En el extremo de entrega de los rodillos o rampas se toman medidas para frenar el movimiento de los materiales manipulados. |[ ] [ ] [ ]
| 15 | Los palés se inspeccionan antes de ser cargados o trasladados. |[ ] [ ] [ ]
| 16 | Los palés vacíos se apilan y no se almacenan de punta. |[ ] [ ] [ ]
| 17 | Los materiales se apilan de forma que se evite su deslizamiento o vuelco. |[ ] [ ] [ ]
| 18 | Las estanterías están aseguradas y construidas para soportar el peso máximo de almacenamiento designado. |[ ] [ ] [ ]
| 19 | Las estanterías están aseguradas para evitar vuelcos y caídas. |[ ] [ ] [ ]
| 20 | Se colocan señales para recordar a los trabajadores las limitaciones de altura de apilamiento y los límites de espacio libre. |[ ] [ ] [ ]
| 21 | Los límites de carga se colocan en las vigas de las estanterías industriales. |[ ] [ ] [ ]
| 22 | Los materiales no bloquean el acceso a las salidas de emergencia, a los extintores, a las alarmas contra incendio, a las mangueras contra incendio o a las cajas de los paneles eléctricos. |[ ] [ ] [ ]
| 23 | Los materiales apilados y las áreas de almacenamiento no crean un peligro para los trabajadores. |[ ] [ ] [ ]
| 24 | Los elementos de estantería dañados se reparan o sustituyen rápidamente. |[ ] [ ] [ ]
| 25 | Las zonas de almacenamiento se mantienen ordenadas y no presentan riesgos que puedan provocar tropiezos, incendios, explosiones o plagas. |[ ] [ ] [ ]
| 26 | Los materiales combustibles se almacenan en zonas en las que se prohíbe fumar, las llamas abiertas y las herramientas que producen chispas. |[ ] [ ] [ ]
| 27 | Se dispone de equipos de elevación que se utilizan para levantar objetos pesados. |[ ] [ ] [ ]
| 28 | Sólo se permite el manejo de montacargas a personal capacitado y autorizado. |[ ] [ ] [ ]
| 29 | Los trabajadores reciben capacitación sobre las técnicas adecuadas de elevación manual para evitar lesiones. |[ ] [ ] [ ]
| 30 | Los trabajadores llevan el PPE adecuado para todas las tareas de manipulación de materiales. |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: |
|  |

*Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.*