|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Ubicación |  |
| Completado por |  |

| OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica | | **OK** | **AN** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En la medida de lo posible, se utilizan controles de ingeniería para evitar la contaminación atmosférica en el lugar de trabajo. |  |  |  |
| 2 | Se han identificado los peligros que requieren el uso de protección respiratoria. |  |  |  |
| 3 | Se proporcionan respiradores apropiados para el uso de los trabajadores. |  |  |  |
| 4 | Se ha establecido e implementado un programa escrito de protección respiratoria de acuerdo con los requisitos de la norma OSHA 1910.134(c). |  |  |  |
| 5 | El programa escrito de protección respiratoria proporciona a los trabajadores procedimientos específicos del lugar de trabajo para:   * seleccionar las mascarillas de respiración * utilizar correctamente las mascarillas de respiración en situaciones rutinarias y de emergencias * limpiar, desinfectar, almacenar, inspeccionar, reparar, desechar y mantener de otro modo las mascarillas de respiración |  |  |  |
| 6 | Como parte del programa de protección respiratoria, los trabajadores reciben formación sobre el uso correcto y las limitaciones de los respiradores. |  |  |  |
| 7 | Los respiradores están aprobados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) para la aplicación particular. |  |  |  |
| 8 | Los respiradores se inspeccionan, limpian, desinfectan y mantienen regularmente en buen estado. |  |  |  |
| 9 | Antes de que los trabajadores utilicen por primera vez un respirador o se les realice una prueba de ajuste, se les realiza una evaluación médica de acuerdo con la norma OSHA 1910.134(e). |  |  |  |
| 10 | Los trabajadores designados para usar respiradores ajustados son sometidos a una prueba de ajuste antes de su primer uso de un respirador y, a partir de entonces, al menos una vez al año. |  |  |  |
| 11 | Los trabajadores reciben capacitación sobre los riesgos respiratorios a los que pueden estar expuestos. |  |  |  |
| 12 | Los trabajadores reciben capacitación, al menos una vez al año, sobre el uso adecuado de las mascarillas de respiración, incluida la forma de ponérselas y quitárselas, las limitaciones de su uso y su mantenimiento. |  |  |  |
| 13 | Las mascarillas de respiración se almacenan de forma y en un lugar que las proteja de los daños, la contaminación, el polvo, la luz solar, las temperaturas extremas, la humedad excesiva y los productos químicos perjudiciales, y se embalan o almacenan para evitar la deformación de la máscara y la válvula de exhalación. |  |  |  |
| 14 | Los respiradores de emergencia se mantienen accesibles al área de trabajo, y el lugar de almacenamiento está marcado como contenedor de respiradores de emergencia. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales: |
|  |

*Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados ​​por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.*