**LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA ESCALERA PARA HUERTOS CON TRÍPODE**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha |  |
| Número o Referencia de Escalera |  |
| Tipo o Descripción de Escalera |  |
| Nombre del Inspector |  |

**OK** = Buen Estado

**NR** = Necesita Reparación o un Elemento Necesita ser Revisado por un Supervisor

**NA** = No Aplicable a Esta Escalera en Particular

**OK** **NR** **NA**

|  |
| --- |
| **Peldaños** |
| *En su sitio y seguros, no están sueltos, agrietados, doblados o faltan* |
|  |
|  |
| **Rieles Laterales** |
| *No están sueltos, agrietados, doblados o rotos* |
|  |
|  |
| **Peldaños y Barandillas** |
| *Sin óxido, aceite, grasa o materiales resbaladizos* |
|  |
|  |
| **Construcción** |
| *Los remaches, las juntas y las fijaciones están en su sitio y son seguros* |
|  |
|  |
| **Tapa Superior** |
| *Bien fijada a los rieles laterales de la escalera y a la bisagra de la pata del trípode* |
|  |
|  |
| **Etiqueta** |
| *La etiqueta de carga de trabajo segura está colocada en los rieles laterales de la escalera* |
|  |
|  |
| **Placas de los Pies** |
| *No faltan, ni están rotos, ni dañados, sin óxido ni grietas* |
|  |
|  |
| **Pata del Trípode** |
| *Intacta, totalmente funcional, no se puede doblar, sin grietas ni abolladuras* |
|  |
|  |
| **Funcionamiento** |
| *No es difícil de mover, las partes móviles funcionan libremente, no están demasiado sueltas* |
|  |
|  |
| **Estabilidad** |
| *Cuando se coloca correctamente en uso, la escalera no es inestable* |
|  |
|  |
| **Uso en el Trabajo** |
| *Sólo se utiliza como está previsto, no se debe utilizar en superficies duras* |
|  |
|  |
| **Clima** |
| *Las condiciones exteriores son seguras para el uso de la escalera* |
|  |
|  |
| **Otros** |
| *Cualquier otra cosa que pueda ser peligrosa para el trabajador, descríbala aquí* |
|  |

*Siga siempre las recomendaciones del fabricante y cumpla con las regulaciones Estatales y Federales OSHA que apliquen.*