| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-08B Extension Ladders* | *Escaleras Extensibles* | | |

1. Si se usa inapropiadamente, las escaleras de extensión pueden llevar a caídas no graves, pero nunca a incidentes fatales.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Nunca exceda la carga máxima de la clasificación de la escalera. Siempre incluya el peso de al seleccionar que tipo de escalera usar.
   1. todas las herramientas
   2. materiales y equipo
   3. el individuo usando la escalera
   4. todas las anteriores
3. Asegure que las escaleras de extensión estén colocadas en un ángulo apropiado antes de subir. Por cada cuatro pies de altura, la base de la escalera de extensión debe estar a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alejada de la pared.
   1. cuatro pies
   2. un pie
   3. cuatro pulgadas
   4. seis pies
4. Si debe usar escaleras donde personas o equipo pudieran acercarse a la escalera,
   1. haga un anuncio general a cualquiera que esté en el área antes de subir a la escalera.
   2. diga al supervisor a qué hora la escalera estará en uso.
   3. este al pendiente de lo que está abajo para alertar a cualquiera que se acerque demasiado.
   4. establezca barricadas, cinta de advertencia y señales de seguridad.
5. Si la escalera de extensión es muy pesada o larga para manejar de manera segura por usted mismo,
   1. levante con sus piernas y tenga mucho cuidado.
   2. estírese y gire con su espalda.
   3. asegure que haya al menos dos personas disponibles para mover la escalera.
   4. busque un bocadillo e intente de nuevo después.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-08B Extension Ladders* | *Escaleras Extensibles* | |

1. Si se usa inapropiadamente, las escaleras de extensión pueden llevar a caídas no graves, pero nunca a incidentes fatales.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Nunca exceda la carga máxima de la clasificación de la escalera. Siempre incluya el peso de al seleccionar que tipo de escalera usar.
   1. todas las herramientas
   2. materiales y equipo
   3. el individuo usando la escalera
   4. todas las anteriores
3. Asegure que las escaleras de extensión estén colocadas en un ángulo apropiado antes de subir. Por cada cuatro pies de altura, la base de la escalera de extensión debe estar a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alejada de la pared.
   1. cuatro pies
   2. un pie
   3. cuatro pulgadas
   4. seis pies
4. Si debe usar escaleras donde personas o equipo pudieran acercarse a la escalera,
   1. haga un anuncio general a cualquiera que esté en el área antes de subir a la escalera.
   2. diga al supervisor a qué hora la escalera estará en uso.
   3. este al pendiente de lo que está abajo para alertar a cualquiera que se acerque demasiado.
   4. establezca barricadas, cinta de advertencia y señales de seguridad.
5. Si la escalera de extensión es muy pesada o larga para manejar de manera segura por usted mismo,
   1. levante con sus piernas y tenga mucho cuidado.
   2. estírese y gire con su espalda.
   3. asegure que haya al menos dos personas disponibles para mover la escalera.
   4. busque un bocadillo e intente de nuevo después.