| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-107B Supported Scaffolds* | *Andamios Con Soporte* | | |

1. Los trabajadores en un andamio a más de por encima de un nivel inferior deben tener protección contra caídas.
   1. 4
   2. 6
   3. 10
   4. 18
2. Todos los trabajadores en o cerca de un andamio con soporte deben usar
   1. una etiqueta de nombre.
   2. un casco duro.
   3. un respirador.
   4. un protector facial.
3. El riel superior del barandal debe poder soportar una fuerza de al menos libras.
   1. 50
   2. 100
   3. 200
   4. 500
4. Los rodapiés son usados para protección de objetos que caen y deben tener al menos de altura de la orilla superior al nivel de caminado/superficie de trabajo.
   1. 2 pulgadas
   2. 3.5 pulgadas
   3. 6 pulgadas
   4. 20-30 pulgadas
5. Donde herramientas, materiales o equipo es apilado a una altura mayor que la orilla superior del rodapié, se debe erguir paneles o malla que se extienda del rodapiés o plataforma a la parte superior del barandal por una distancia suficiente para proteger a los empleados de abajo.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-107B Supported Scaffolds* | *Andamios Con Soporte* | |

1. Los trabajadores en un andamio a más de por encima de un nivel inferior deben tener protección contra caídas.
   1. 4
   2. 6
   3. 10
   4. 18
2. Todos los trabajadores en o cerca de un andamio con soporte deben usar
   1. una etiqueta de nombre.
   2. un casco duro.
   3. un respirador.
   4. un protector facial.
3. El riel superior del barandal debe poder soportar una fuerza de al menos libras.
   1. 50
   2. 100
   3. 200
   4. 500
4. Los rodapiés son usados para protección de objetos que caen y deben tener al menos de altura de la orilla superior al nivel de caminado/superficie de trabajo.
   1. 2 pulgadas
   2. 3.5 pulgadas
   3. 6 pulgadas
   4. 20-30 pulgadas
5. Donde herramientas, materiales o equipo es apilado a una altura mayor que la orilla superior del rodapié, se debe erguir paneles o malla que se extienda del rodapiés o plataforma a la parte superior del barandal por una distancia suficiente para proteger a los empleados de abajo.
   1. Verdadero
   2. Falso