| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-109 Suspended Scaffolds* | *Andamios Colgantes* |

 |

1. De acuerdo a OSHA, los andamios colgantes , también conocidos como andamios suspendidos, son quizá el tipo más común de andamio colgante.
	1. ajustables de dos puntos
	2. fijos de tres puntos
	3. versátiles de cuatro puntos
	4. estacionarios de cinco puntos
2. Las vigas estabilizadoras, ganchos de cornisa, abrazaderas de parapeto y dispositivos similares, deben descansar en superficies capaces de soportar al menos veces la carga impuesta a ellos por el andamio, operando con la carga clasificada del elevador.
	1. 2
	2. 4
	3. 8
	4. 16
3. Artículos o materiales que no pueden ser usados como contrapesos incluyen
	1. unidades de mampostería.
	2. arena o grava.
	3. fieltro para techo.
	4. todas las anteriores.
4. La Plataforma del andamio debe ser de al menos pulgadas de ancho, pero no más de 36 pulgadas de ancho.
	1. 6
	2. 10
	3. 18
	4. 24
5. Cualquier parte de un andamio que haya sido dañado o debilitado debe ser inmediatamente quitado del servicio y evaluado para reparación o reemplazo de acuerdo a los requisitos del fabricante.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-109 Suspended Scaffolds* | *Andamios Colgantes* |

 |

1. De acuerdo a OSHA, los andamios colgantes , también conocidos como andamios suspendidos, son quizá el tipo más común de andamio colgante.
	1. ajustables de dos puntos
	2. fijos de tres puntos
	3. versátiles de cuatro puntos
	4. estacionarios de cinco puntos
2. Las vigas estabilizadoras, ganchos de cornisa, abrazaderas de parapeto y dispositivos similares, deben descansar en superficies capaces de soportar al menos veces la carga impuesta a ellos por el andamio, operando con la carga clasificada del elevador.
	1. 2
	2. 4
	3. 8
	4. 16
3. Artículos o materiales que no pueden ser usados como contrapesos incluyen
	1. unidades de mampostería.
	2. arena o grava.
	3. fieltro para techo.
	4. todas las anteriores.
4. La Plataforma del andamio debe ser de al menos pulgadas de ancho, pero no más de 36 pulgadas de ancho.
	1. 6
	2. 10
	3. 18
	4. 24
5. Cualquier parte de un andamio que haya sido dañado o debilitado debe ser inmediatamente quitado del servicio y evaluado para reparación o reemplazo de acuerdo a los requisitos del fabricante.
	1. Verdadero
	2. Falso