| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-109C Suspended Scaffolds* | *Andamios Colgantes* |

 |

1. Cuando los trabajadores usan un andamio colgante ajustable de dos puntos deben ser protegidos por
	1. al menos un barandal.
	2. un cinturón de cuerpo.
	3. solo un sistema personal contra caídas.
	4. un sistema de barandales y un sistema personal contra caídas.
2. La altura de la orilla superior de los barandales en los andamios colgantes debe ser de pulgadas de alto.
	1. 36 – 45
	2. 20 – 30
	3. 10
	4. 3.5
3. En algunas instancias, puede ser necesario erguir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para contener o desviar objetos que caen potenciales.
	1. una red para escombro
	2. una plataforma de recogida
	3. estructura tipo toldo
	4. cualquiera de las anteriores
4. Cada trabajador debe ser adjunto a una línea de vida separada.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. El anclaje seguro puede incluir
	1. el elevador del andamio.
	2. ventilación.
	3. miembros estructurales de los edificios.
	4. conductos eléctricos.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-109C Suspended Scaffolds* | *Andamios Colgantes* |

 |

1. Cuando los trabajadores usan un andamio colgante ajustable de dos puntos deben ser protegidos por
	1. al menos un barandal.
	2. un cinturón de cuerpo.
	3. solo un sistema personal contra caídas.
	4. un sistema de barandales y un sistema personal contra caídas.
2. La altura de la orilla superior de los barandales en los andamios colgantes debe ser de pulgadas de alto.
	1. 36 – 45
	2. 20 – 30
	3. 10
	4. 3.5
3. En algunas instancias, puede ser necesario erguir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para contener o desviar objetos que caen potenciales.
	1. una red para escombro
	2. una plataforma de recogida
	3. estructura tipo toldo
	4. cualquiera de las anteriores
4. Cada trabajador debe ser adjunto a una línea de vida separada.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. El anclaje seguro puede incluir
	1. el elevador del andamio.
	2. ventilación.
	3. miembros estructurales de los edificios.
	4. conductos eléctricos.