| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-126 Material Stacking* | *Apilamiento de Materiales* | | |

1. Apilar materiales puede ser peligroso si los trabajadores no siguen los lineamientos de seguridad y los riesgos incluyen
   1. cargas que colapsan y pueden aplastar o atrapar a trabajadores.
   2. lesiones por quedar atrapado o pellizcado.
   3. lesiones de espalda debido a técnicas de levantamiento inapropiado.
   4. todas las anteriores.
2. Apile bidones, barriles y tambos
   1. desequilibradamente.
   2. simétricamente.
   3. con riesgo.
   4. cronológicamente.
3. Apile madera a no más de 16 pies de altura si es manejada manualmente y no más de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ si usa un montacargas.
   1. 2 pies
   2. 12 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
4. Apile bolsas y paquetes en filas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para mantenerlos seguros.
   1. entrelazadas
   2. independientes
   3. atractivas
   4. reposicionadas
5. El material nunca debe bloquear el acceso a salidas de emergencias, alarmas contra incendios o extintores contra incendios.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-126 Material Stacking* | *Apilamiento de Materiales* | |

1. Apilar materiales puede ser peligroso si los trabajadores no siguen los lineamientos de seguridad y los riesgos incluyen
   1. cargas que colapsan y pueden aplastar o atrapar a trabajadores.
   2. lesiones por quedar atrapado o pellizcado.
   3. lesiones de espalda debido a técnicas de levantamiento inapropiado.
   4. todas las anteriores.
2. Apile bidones, barriles y tambos
   1. desequilibradamente.
   2. simétricamente.
   3. con riesgo.
   4. cronológicamente.
3. Apile madera a no más de 16 pies de altura si es manejada manualmente y no más de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ si usa un montacargas.
   1. 2 pies
   2. 12 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
4. Apile bolsas y paquetes en filas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para mantenerlos seguros.
   1. entrelazadas
   2. independientes
   3. atractivas
   4. reposicionadas
5. El material nunca debe bloquear el acceso a salidas de emergencias, alarmas contra incendios o extintores contra incendios.
   1. Verdadero
   2. Falso