| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-149B Demolition* | *Demolición* | | |

1. Durante proyectos de demolición puede haber factores desconocidos que presenten riesgos a los trabajadores como
   1. cambios en el diseño original del edificio.
   2. materiales riesgosos escondidos.
   3. debilidades debido a materiales dañados.
   4. todas las anteriores.
2. Cuando los materiales son soltados a más de \_\_\_\_ a cualquier punto externo de un edificio, se debe usar un canal cerrado.
   1. 6 pies
   2. 10 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
3. Una puerta debe ser instalada en cada canal en o cerca del punto de descarga. Alguien debe ser asignado para controlar la operación de la puerta y la reversa y carga de camiones.
   1. residencial
   2. substancial
   3. confidencial
   4. parcial
4. Las aberturas del piso dentro de \_\_\_\_\_ de cualquier pared a demoler deben solidificarse con tablones, excepto cuando los trabajadores se mantienen fuera del área debajo.
   1. 6 pies
   2. 10 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
5. No se permite trabajo donde existen riesgos estructurales de colapso hasta que sean corregidos por abrazaderas, apuntalamiento u otro medio efectivo.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-149B Demolition* | *Demolición* | |

1. Durante proyectos de demolición puede haber factores desconocidos que presenten riesgos a los trabajadores como
   1. cambios en el diseño original del edificio.
   2. materiales riesgosos escondidos.
   3. debilidades debido a materiales dañados.
   4. todas las anteriores.
2. Cuando los materiales son soltados a más de \_\_\_\_ a cualquier punto externo de un edificio, se debe usar un canal cerrado.
   1. 6 pies
   2. 10 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
3. Una puerta debe ser instalada en cada canal en o cerca del punto de descarga. Alguien debe ser asignado para controlar la operación de la puerta y la reversa y carga de camiones.
   1. residencial
   2. substancial
   3. confidencial
   4. parcial
4. Las aberturas del piso dentro de \_\_\_\_\_ de cualquier pared a demoler deben solidificarse con tablones, excepto cuando los trabajadores se mantienen fuera del área debajo.
   1. 6 pies
   2. 10 pies
   3. 20 pies
   4. 42 pies
5. No se permite trabajo donde existen riesgos estructurales de colapso hasta que sean corregidos por abrazaderas, apuntalamiento u otro medio efectivo.
   1. Verdadero
   2. Falso