| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-161 Hydro Excavation* | *Hidro Excavación* | | |

1. Los peligros y riesgos de la hidro excavación pueden incluir
   1. tráfico y otros riesgos del camino.
   2. daño a líneas de servicio.
   3. lesiones por la alta presión del agua.
   4. todas las anteriores.
2. Si la aspiradora experimenta un tapón o bloqueo durante la operación no ponga su brazo en el tubo de succión para quitar el escombro.
   1. Verdadero
   2. Falso
3. Seleccione la boquilla más (menos flujo) apropiado para el trabajo.
   1. pequeña
   2. ancha
   3. fuerte
   4. grande
4. Mantenga la vara durante la hidro excavación y evite apuntar directamente a servicios subterráneos.
   1. estacionaria
   2. insertada directamente en el suelo
   3. en movimiento
   4. apuntada lejos del suelo
5. Camiones de hidro-aspirado y el equipo solo debe ser usado como se menciona en el manual de operación y como se establece por el fabricante.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-161 Hydro Excavation* | *Hidro Excavación* | |

1. Los peligros y riesgos de la hidro excavación pueden incluir
   1. tráfico y otros riesgos del camino.
   2. daño a líneas de servicio.
   3. lesiones por la alta presión del agua.
   4. todas las anteriores.
2. Si la aspiradora experimenta un tapón o bloqueo durante la operación no ponga su brazo en el tubo de succión para quitar el escombro.
   1. Verdadero
   2. Falso
3. Seleccione la boquilla más (menos flujo) apropiado para el trabajo.
   1. pequeña
   2. ancha
   3. fuerte
   4. grande
4. Mantenga la vara durante la hidro excavación y evite apuntar directamente a servicios subterráneos.
   1. estacionaria
   2. insertada directamente en el suelo
   3. en movimiento
   4. apuntada lejos del suelo
5. Camiones de hidro-aspirado y el equipo solo debe ser usado como se menciona en el manual de operación y como se establece por el fabricante.
   1. Verdadero
   2. Falso