| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-163 Struck-by Incidents* | *Incidentes por Golpe* |

 |

1. Los riesgos por golpe que los trabajadores deben tomar en cuenta incluyen
	1. materiales que se ruedan, mueven o deslizan.
	2. vehículos o equipo pesado.
	3. objetos de caen y oscilan.
	4. todas las anteriores.
2. Los trabajadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado en el sitio de trabajo cuando los riesgos por golpe estén presentes que pueden incluir protección
	1. auditiva.
	2. para la cabeza.
	3. respiratoria.
	4. para el calor.
3. Si un trabajador debe entrar al área de oscilación por cualquier razón, se debe establecer contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al igual que comunicación confirmada (Verbal, señal de mano o radio) con el operador y el trabajador no debe ingresar al área hasta que el operador señale que es seguro hacerlo.
	1. manual
	2. escrito
	3. visual
	4. grupal
4. Los trabajadores no deben estar en una carretera active sin un abanderado u observador.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. El equipo de aparejo debe ser inspeccionado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y el equipo de aparejo defectuoso debe ser retirado del servicio.
	1. antes del uso
	2. el primero de cada mes
	3. si parece desgastado
	4. cada hora

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-163 Struck-by Incidents* | *Incidentes por Golpe* |

 |

1. Los riesgos por golpe que los trabajadores deben tomar en cuenta incluyen
	1. materiales que se ruedan, mueven o deslizan.
	2. vehículos o equipo pesado.
	3. objetos de caen y oscilan.
	4. todas las anteriores.
2. Los trabajadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado en el sitio de trabajo cuando los riesgos por golpe estén presentes que pueden incluir protección
	1. auditiva.
	2. para la cabeza.
	3. respiratoria.
	4. para el calor.
3. Si un trabajador debe entrar al área de oscilación por cualquier razón, se debe establecer contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_ al igual que comunicación confirmada (Verbal, señal de mano o radio) con el operador y el trabajador no debe ingresar al área hasta que el operador señale que es seguro hacerlo.
	1. manual
	2. escrito
	3. visual
	4. grupal
4. Los trabajadores no deben estar en una carretera active sin un abanderado u observador.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. El equipo de aparejo debe ser inspeccionado \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y el equipo de aparejo defectuoso debe ser retirado del servicio.
	1. antes del uso
	2. el primero de cada mes
	3. si parece desgastado
	4. cada hora