| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-173 Ground Conditions* | *Condiciones del Suelo* |

 |

1. Las condiciones inseguras del suelo pueden introducir nuevos peligros en los lugares de trabajo al aire libre los cuales pueden retardar los proyectos y también pueden ser peligrosos para los trabajadores.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. Las condiciones inseguras del suelo que pueden ser peligrosas para los trabajadores incluyen
	1. rocas, cascajo y escombro.
	2. cualquier mezcla invernal de nieve, hielo o chapopote.
	3. terreno irregular o inclinado.
	4. todas las anteriores.
3. ¿Qué se puede utilizar para proteger a los trabajadores y equipo del suelo lodoso, resbaloso o irregular?
	1. raquetas de nieve
	2. banderas de colores brillantes
	3. tapetes de protección de suelo
	4. sombrillas
4. ¿Cómo se debe sacar el pie si se atasca en el lodo?
	1. Sáquelo con fuerza.
	2. Lentamente mueva su pie hacia atrás y adelante para sacarlo suavemente.
	3. Pídale a un compañero de trabajo que lo saque.
	4. Espere a que el lodo se seque.
5. Cuando hay malas condiciones del suelo en el sitio de trabajo, asegúrese de evitar
	1. manejar en áreas excesivamente lodosas e inundadas.
	2. realizar una inspección del sitio.
	3. caminar sobre almohadillas o tapetes de protección temporal.
	4. limpiarse las botas antes de subirse al equipo o a una escalera.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-173 Ground Conditions* | *Condiciones del Suelo* |

 |

1. Las condiciones inseguras del suelo pueden introducir nuevos peligros en los lugares de trabajo al aire libre los cuales pueden retardar los proyectos y también pueden ser peligrosos para los trabajadores.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. Las condiciones inseguras del suelo que pueden ser peligrosas para los trabajadores incluyen
	1. rocas, cascajo y escombro.
	2. cualquier mezcla invernal de nieve, hielo o chapopote.
	3. terreno irregular o inclinado.
	4. todas las anteriores.
3. ¿Qué se puede utilizar para proteger a los trabajadores y equipo del suelo lodoso, resbaloso o irregular?
	1. raquetas de nieve
	2. banderas de colores brillantes
	3. tapetes de protección de suelo
	4. sombrillas
4. ¿Cómo se debe sacar el pie si se atasca en el lodo?
	1. Sáquelo con fuerza.
	2. Lentamente mueva su pie hacia atrás y adelante para sacarlo suavemente.
	3. Pídale a un compañero de trabajo que lo saque.
	4. Espere a que el lodo se seque.
5. Cuando hay malas condiciones del suelo en el sitio de trabajo, asegúrese de evitar
	1. manejar en áreas excesivamente lodosas e inundadas.
	2. realizar una inspección del sitio.
	3. caminar sobre almohadillas o tapetes de protección temporal.
	4. limpiarse las botas antes de subirse al equipo o a una escalera.