| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-31 Fall Injury Incidents* | *Incidentes – Lesiones por Caída* |

 |

1. Estándar OSHA 1926.501(b)(1) establece que cada empleado en una superficie de caminado/trabajo con un lado u orilla sin protección que debe ser protegida de caídas.
	1. se ve peligrosa
	2. está 6 pies o más encima de un nivel inferior
	3. está 2 pisos o más encima de in nivel inferior
	4. es resbalosa
2. La mayoría de las caídas son de menos de 20 pies de altura.
	1. Verdadero
	2. Falso
3. Una precaución de seguridad importante para evitar riesgos de caídas es
	1. usar protección contra caídas al trabajar en elevadores con brazo.
	2. nunca pararse en el último escalón de una escalera.
	3. nunca trabajar cerca de tragaluces sin protección sin protección contra caídas.
	4. todas las anteriores.
4. Antes de comenzar el trabajo deben desempeñar una inspección caminando en el sitio para encontrar cualquier riesgo de caída posible.
	1. los aprendices
	2. el equipo de limpieza
	3. los supervisores y trabajadores
	4. ninguno de los anteriores
5. Todos los trabajadores necesitan tener entrenamiento para reconocer y evitar riesgos de caída potenciales.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-31 Fall Injury Incidents* | *Incidentes – Lesiones por Caída* |

 |

1. Estándar OSHA 1926.501(b)(1) establece que cada empleado en una superficie de caminado/trabajo con un lado u orilla sin protección que debe ser protegida de caídas.
	1. se ve peligrosa
	2. está 6 pies o más encima de un nivel inferior
	3. está 2 pisos o más encima de in nivel inferior
	4. es resbalosa
2. La mayoría de las caídas son de menos de 20 pies de altura.
	1. Verdadero
	2. Falso
3. Una precaución de seguridad importante para evitar riesgos de caídas es
	1. usar protección contra caídas al trabajar en elevadores con brazo.
	2. nunca pararse en el último escalón de una escalera.
	3. nunca trabajar cerca de tragaluces sin protección sin protección contra caídas.
	4. todas las anteriores.
4. Antes de comenzar el trabajo deben desempeñar una inspección caminando en el sitio para encontrar cualquier riesgo de caída posible.
	1. los aprendices
	2. el equipo de limpieza
	3. los supervisores y trabajadores
	4. ninguno de los anteriores
5. Todos los trabajadores necesitan tener entrenamiento para reconocer y evitar riesgos de caída potenciales.
	1. Verdadero
	2. Falso