| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-43 Crane Safety* | *Seguridad de Grúas* | | |

1. Se requiere entrenamiento especializado para
   1. operadores de grúas.
   2. trabajadores que aparejan la carga a ser movida por la grúa.
   3. cualquier empleado que guíe el trabajo como observador de la grúa.
   4. todas las anteriores.

1. Una evaluación de riesgo debe ser desempeñada y la cantidad de voltaje de cualquier línea eléctrica elevada debe ser determinada antes de cualquier actividad con la grúa.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Los trabajadores deben estar conscientes de y no posicionarse a ellos mismos donde la grúa pueda causarles un golpe o ser sujetado entre partes en movimiento o rotación.
   1. que color tiene la grúa
   2. los pájaros que vuelan en el área
   3. el radio de oscilación de la grúa
   4. cuando está programado el siguiente descanso
3. Sólo deben de estar cerca de la carga.
   1. personas entrenadas y autorizadas
   2. la población civil
   3. los administradores de seguridad
   4. los empleados que usan gafas de seguridad
4. Una ruta segura para el movimiento de la carga debe ser establecida
   1. después de la hora de comida.
   2. antes de que el operador de la grúa levante y mueva la carga.
   3. solo entre las 8 y 9 am.
   4. después de haber levantado la carga.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-43 Crane Safety* | *Seguridad de Grúas* | |

1. Se requiere entrenamiento especializado para
   1. operadores de grúas.
   2. trabajadores que aparejan la carga a ser movida por la grúa.
   3. cualquier empleado que guíe el trabajo como observador de la grúa.
   4. todas las anteriores.

1. Una evaluación de riesgo debe ser desempeñada y la cantidad de voltaje de cualquier línea eléctrica elevada debe ser determinada antes de cualquier actividad con la grúa.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Los trabajadores deben estar conscientes de y no posicionarse a ellos mismos donde la grúa pueda causarles un golpe o ser sujetado entre partes en movimiento o rotación.
   1. que color tiene la grúa
   2. los pájaros que vuelan en el área
   3. el radio de oscilación de la grúa
   4. cuando está programado el siguiente descanso
3. Sólo deben de estar cerca de la carga.
   1. personas entrenadas y autorizadas
   2. la población civil
   3. los administradores de seguridad
   4. los empleados que usan gafas de seguridad
4. Una ruta segura para el movimiento de la carga debe ser establecida
   1. después de la hora de comida.
   2. antes de que el operador de la grúa levante y mueva la carga.
   3. solo entre las 8 y 9 am.
   4. después de haber levantado la carga.