| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-70 Portable Grinder Precautions* | *Precauciones para Esmeriladora Portátil* | | |

1. Las esmeriladoras portátiles manuales, con su propio conjunto de riesgos únicos, puede
   1. ser peligrosa.
   2. causar lesiones serias.
   3. comenzar un incendio que dañe la propiedad.
   4. todas las anteriores.
2. RPM indica
   1. velocidad mínima de operación.
   2. diámetro de la rueda.
   3. velocidad máxima de operación.
   4. grosor de la rueda.
3. No afile ni corte material para el cual la rueda no fue diseñado.
   1. Verdadero
   2. Falso
4. Asegure que la esmeriladora esté antes de inspeccionar, ajustar, retirar o reemplazar partes.
   1. esté conectada a una fuente de poder
   2. limpia y brillosa
   3. en una superficie mojada
   4. desconectada
5. Siempre use al usar una esmeriladora portátil.
   1. vestimenta suelta
   2. lentes de seguridad o goggles aprobados
   3. rodilleras
   4. un chaleco de seguridad

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-70 Portable Grinder Precautions* | *Precauciones para Esmeriladora Portátil* | |

1. Las esmeriladoras portátiles manuales, con su propio conjunto de riesgos únicos, puede
   1. ser peligrosa.
   2. causar lesiones serias.
   3. comenzar un incendio que dañe la propiedad.
   4. todas las anteriores.
2. RPM indica
   1. velocidad mínima de operación.
   2. diámetro de la rueda.
   3. velocidad máxima de operación.
   4. grosor de la rueda.
3. No afile ni corte material para el cual la rueda no fue diseñado.
   1. Verdadero
   2. Falso
4. Asegure que la esmeriladora esté antes de inspeccionar, ajustar, retirar o reemplazar partes.
   1. esté conectada a una fuente de poder
   2. limpia y brillosa
   3. en una superficie mojada
   4. desconectada
5. Siempre use al usar una esmeriladora portátil.
   1. vestimenta suelta
   2. lentes de seguridad o goggles aprobados
   3. rodilleras
   4. un chaleco de seguridad