| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-109 Towing Trailers* | *Plataforma de Remolque* |

 |

1. Los remolques cargados incorrectamente pueden comenzar a moverse peligrosamente en altas velocidades y pueden fácilmente navajear si el conductor hace una parada repentina.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. El enganche, vehículo y bola de enganche deben tener una clasificación de capacidad de remolque \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al peso del remolque y el cargamento combinado.
	1. menor
	2. exactamente igual
	3. igual o mayor
	4. 1,000 libras mayor
3. Cuando un amarre puede estar sujeto a abrasión o corte en el punto de contacto con el cargamento se deben usar
	1. protección para orillas.
	2. cuerdas elásticas.
	3. un observador.
	4. nudos extras en el amarre.
4. Después de cargar, confirme que el cargamento no
	1. obstruye la vista del conductor.
	2. cubre la placa, luces o reflectores.
	3. se mueve o gira alrededor y es completamente seguro.
	4. todas las anteriores.
5. Al llevar un remolque, haga los giros más estrechos en las curvas y esquinas porque las llantas del remolque terminarán más lejos del interior del giro de lo que está acostumbrado normalmente.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-109 Towing Trailers* | *Plataforma de Remolque* |

 |

1. Los remolques cargados incorrectamente pueden comenzar a moverse peligrosamente en altas velocidades y pueden fácilmente navajear si el conductor hace una parada repentina.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. El enganche, vehículo y bola de enganche deben tener una clasificación de capacidad de remolque \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al peso del remolque y el cargamento combinado.
	1. menor
	2. exactamente igual
	3. igual o mayor
	4. 1,000 libras mayor
3. Cuando un amarre puede estar sujeto a abrasión o corte en el punto de contacto con el cargamento se deben usar
	1. protección para orillas.
	2. cuerdas elásticas.
	3. un observador.
	4. nudos extras en el amarre.
4. Después de cargar, confirme que el cargamento no
	1. obstruye la vista del conductor.
	2. cubre la placa, luces o reflectores.
	3. se mueve o gira alrededor y es completamente seguro.
	4. todas las anteriores.
5. Al llevar un remolque, haga los giros más estrechos en las curvas y esquinas porque las llantas del remolque terminarán más lejos del interior del giro de lo que está acostumbrado normalmente.
	1. Verdadero
	2. Falso