| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-127 Rooftop Snow Removal* | *Retiro de Nieve en Techos* | | |

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de
   1. agotamiento.
   2. lesiones de espalda.
   3. deshidratación.
   4. cualquiera de las anteriores.
2. Durante el retiro de nieve en techos, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones.
   1. electrocuciones
   2. caídas
   3. ataques al corazón
   4. sopladoras de nieve
3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas a al menos \_\_\_ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve.
   1. 1 yarda
   2. 10 pies
   3. 20 metros
   4. 30 pies
4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lo largo del techo.
   1. arbitrariamente
   2. inconsistentemente
   3. rápidamente
   4. uniformemente
5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-127 Rooftop Snow Removal* | *Retiro de Nieve en Techos* | |

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de
   1. agotamiento.
   2. lesiones de espalda.
   3. deshidratación.
   4. cualquiera de las anteriores.
2. Durante el retiro de nieve en techos, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones.
   1. electrocuciones
   2. caídas
   3. ataques al corazón
   4. sopladoras de nieve
3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas a al menos \_\_\_ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve.
   1. 1 yarda
   2. 10 pies
   3. 20 metros
   4. 30 pies
4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lo largo del techo.
   1. arbitrariamente
   2. inconsistentemente
   3. rápidamente
   4. uniformemente
5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.
   1. Verdadero
   2. Falso