| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-127 Rooftop Snow Removal* | *Retiro de Nieve en Techos* |

 |

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de
	1. agotamiento.
	2. lesiones de espalda.
	3. deshidratación.
	4. cualquiera de las anteriores.
2. Durante el retiro de nieve en techos, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones.
	1. electrocuciones
	2. caídas
	3. ataques al corazón
	4. sopladoras de nieve
3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas a al menos \_\_\_ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve.
	1. 1 yarda
	2. 10 pies
	3. 20 metros
	4. 30 pies
4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lo largo del techo.
	1. arbitrariamente
	2. inconsistentemente
	3. rápidamente
	4. uniformemente
5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-127 Rooftop Snow Removal* | *Retiro de Nieve en Techos* |

 |

1. El retiro de nieve puede ser extenuante y puede crear potencial de
	1. agotamiento.
	2. lesiones de espalda.
	3. deshidratación.
	4. cualquiera de las anteriores.
2. Durante el retiro de nieve en techos, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ causan la mayor parte de las fatalidades y lesiones.
	1. electrocuciones
	2. caídas
	3. ataques al corazón
	4. sopladoras de nieve
3. Para proteger personas en el piso durante el retiro de nieve, marque una zona de trabajo seguro y mantenga a las personas a al menos \_\_\_ del punto donde se espera caiga o sea soplada la nieve.
	1. 1 yarda
	2. 10 pies
	3. 20 metros
	4. 30 pies
4. Para prevenir una carga desbalanceada durante el retiro de nieve, los trabajadores deben retirar la nieve \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a lo largo del techo.
	1. arbitrariamente
	2. inconsistentemente
	3. rápidamente
	4. uniformemente
5. Antes de que comiencen las operaciones de retiro de nieve, confirme que el peso de los trabadores y de cualquier equipo pueda ser soportado por el techo o estructura sin causar un colapso.
	1. Verdadero
	2. Falso