| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-145 Struck-by Incidents* | *Incidentes por Golpe* | | |

1. Los riesgos por golpe que los trabajadores deben tomar en cuenta incluyen
   1. materiales que se ruedan, mueven o deslizan.
   2. vehículos o equipo pesado.
   3. objetos de caen y oscilan.
   4. todas las anteriores.
2. Los trabajadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado en el sitio de trabajo cuando los riesgos por golpe estén presentes que pueden incluir protección
   1. auditiva.
   2. para la cabeza.
   3. respiratoria.
   4. para el calor.
3. Todos los trabajadores deben ser entrenados en las limitaciones \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del equipo pesado usado en el sitio incluyendo puntos ciegos, radio de oscilación, capacidades de detenerse y posicionamiento de trabajadores en piso.
   1. auditivas
   2. de color
   3. de altura
   4. visuales
4. Las señales de seguridad deben ser publicadas en áreas que tienen riesgo de objetos que caen y el tráfico a pie debe ser limitado a estas áreas.
   1. Verdadero
   2. Falso
5. Los trabajadores a \_\_\_\_\_\_ pies o más por encima de un nivel inferior deben tener protección contra caídas.
   1. dos
   2. cuatro
   3. seis
   4. ocho

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-145 Struck-by Incidents* | *Incidentes por Golpe* | |

1. Los riesgos por golpe que los trabajadores deben tomar en cuenta incluyen
   1. materiales que se ruedan, mueven o deslizan.
   2. vehículos o equipo pesado.
   3. objetos de caen y oscilan.
   4. todas las anteriores.
2. Los trabajadores deben usar equipo de protección personal (PPE) apropiado en el sitio de trabajo cuando los riesgos por golpe estén presentes que pueden incluir protección
   1. auditiva.
   2. para la cabeza.
   3. respiratoria.
   4. para el calor.
3. Todos los trabajadores deben ser entrenados en las limitaciones \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del equipo pesado usado en el sitio incluyendo puntos ciegos, radio de oscilación, capacidades de detenerse y posicionamiento de trabajadores en piso.
   1. auditivas
   2. de color
   3. de altura
   4. visuales
4. Las señales de seguridad deben ser publicadas en áreas que tienen riesgo de objetos que caen y el tráfico a pie debe ser limitado a estas áreas.
   1. Verdadero
   2. Falso
5. Los trabajadores a \_\_\_\_\_\_ pies o más por encima de un nivel inferior deben tener protección contra caídas.
   1. dos
   2. cuatro
   3. seis
   4. ocho