| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-18B Respiratory Protection* | *Protección Respiratoria* |

 |

1. Donde las sustancias toxicas están presentes en el lugar de trabajo y los controles de ingeniería son inadecuados para reducir o eliminarlos, los respiradores son
	1. considerados.
	2. opcionales
	3. recomendados.
	4. requeridos.
2. Todos los respiradores usados en situaciones de rutina deben ser inspeccionados
	1. cuando se ensucian.
	2. una vez a la semana.
	3. antes de cada uso y durante la limpieza.
	4. mensualmente.
3. Los empleados deben desempeñar una revisión del sellado cada vez que se ponen un respirador ajustado con
	1. una revisión de presión positiva.
	2. el procedimiento de revisión de sellado recomendado por el fabricante.
	3. una revisión de presión negativa.
	4. cualquiera de las anteriores.
4. Todos los respiradores que dependen de un sellado de mascarilla con el rostro necesitan ser revisados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ya sea con métodos cuantitativos o cualitativos para determinar si la mascarilla proporciona un ajuste aceptable al usuario.
	1. diariamente
	2. semanalmente
	3. mensualmente
	4. anualmente
5. Otro PPE que sea requerido debe ser usado de manera que no interfiera con el sello de la mascarilla al rostro del usuario.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-18B Respiratory Protection* | *Protección Respiratoria* |

 |

1. Donde las sustancias toxicas están presentes en el lugar de trabajo y los controles de ingeniería son inadecuados para reducir o eliminarlos, los respiradores son
	1. considerados.
	2. opcionales
	3. recomendados.
	4. requeridos.
2. Todos los respiradores usados en situaciones de rutina deben ser inspeccionados
	1. cuando se ensucian.
	2. una vez a la semana.
	3. antes de cada uso y durante la limpieza.
	4. mensualmente.
3. Los empleados deben desempeñar una revisión del sellado cada vez que se ponen un respirador ajustado con
	1. una revisión de presión positiva.
	2. el procedimiento de revisión de sellado recomendado por el fabricante.
	3. una revisión de presión negativa.
	4. cualquiera de las anteriores.
4. Todos los respiradores que dependen de un sellado de mascarilla con el rostro necesitan ser revisados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ya sea con métodos cuantitativos o cualitativos para determinar si la mascarilla proporciona un ajuste aceptable al usuario.
	1. diariamente
	2. semanalmente
	3. mensualmente
	4. anualmente
5. Otro PPE que sea requerido debe ser usado de manera que no interfiera con el sello de la mascarilla al rostro del usuario.
	1. Verdadero
	2. Falso