| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-88 Powder-Actuated Tools* | *Herramientas Accionadas por Pólvora* |

 |

1. Una herramienta accionada por pólvora opera como un \_\_\_\_\_\_\_\_ al usar una pequeña explosión controlada de una carga de propulsor químico para llevar el sujetador a un material de base sólida.
	1. taladro eléctrico
	2. mazo o martillo
	3. pistola cargada
	4. sierra de corte vertical
2. Cuando la herramienta no se sujeta apropiadamente o el sujetador golpea un material particularmente duro, entonces un \_\_\_\_\_\_ puede ocurrir.
	1. fuego o explosión
	2. rebote
	3. soplido
	4. esguince
3. Cuando la herramienta es usada en la cercanía de polvo o gases inflamables, entonces un puede ocurrir.
	1. fuego o explosión
	2. rebote
	3. soplido
	4. esguince
4. Al operar cualquier herramienta accionada por pólvora, protección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es requerida.
	1. respiratoria
	2. de brazos y piernas
	3. de ojos
	4. contra caídas
5. Nunca apunte ninguna herramienta accionada por pólvora, cargada o vacía, hacia otra persona.
	1. Verdadero
	2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-88 Powder-Actuated Tools | Herramientas Accionadas por Pólvora* |

 |

1. Una herramienta accionada por pólvora opera como un \_\_\_\_\_\_\_\_ al usar una pequeña explosión controlada de una carga de propulsor químico para llevar el sujetador a un material de base sólida.
	1. taladro eléctrico
	2. mazo o martillo
	3. pistola cargada
	4. sierra de corte vertical
2. Cuando la herramienta no se sujeta apropiadamente o el sujetador golpea un material particularmente duro, entonces un \_\_\_\_\_\_ puede ocurrir.
	1. fuego o explosión
	2. rebote
	3. soplido
	4. esguince
3. Cuando la herramienta es usada en la cercanía de polvo o gases inflamables, entonces un puede ocurrir.
	1. fuego o explosión
	2. rebote
	3. soplido
	4. esguince
4. Al operar cualquier herramienta accionada por pólvora, protección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es requerida.
	1. respiratoria
	2. de brazos y piernas
	3. de ojos
	4. contra caídas
5. Nunca apunte ninguna herramienta accionada por pólvora, cargada o vacía, hacia otra persona.
	1. Verdadero
	2. Falso