| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-88 Powder-Actuated Tools* | *Herramientas Accionadas por Pólvora* | | |

1. Una herramienta accionada por pólvora opera como un \_\_\_\_\_\_\_\_ al usar una pequeña explosión controlada de una carga de propulsor químico para llevar el sujetador a un material de base sólida.
   1. taladro eléctrico
   2. mazo o martillo
   3. pistola cargada
   4. sierra de corte vertical
2. Cuando la herramienta no se sujeta apropiadamente o el sujetador golpea un material particularmente duro, entonces un \_\_\_\_\_\_ puede ocurrir.
   1. fuego o explosión
   2. rebote
   3. soplido
   4. esguince
3. Cuando la herramienta es usada en la cercanía de polvo o gases inflamables, entonces un puede ocurrir.
   1. fuego o explosión
   2. rebote
   3. soplido
   4. esguince
4. Al operar cualquier herramienta accionada por pólvora, protección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es requerida.
   1. respiratoria
   2. de brazos y piernas
   3. de ojos
   4. contra caídas
5. Nunca apunte ninguna herramienta accionada por pólvora, cargada o vacía, hacia otra persona.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-88 Powder-Actuated Tools | Herramientas Accionadas por Pólvora* | |

1. Una herramienta accionada por pólvora opera como un \_\_\_\_\_\_\_\_ al usar una pequeña explosión controlada de una carga de propulsor químico para llevar el sujetador a un material de base sólida.
   1. taladro eléctrico
   2. mazo o martillo
   3. pistola cargada
   4. sierra de corte vertical
2. Cuando la herramienta no se sujeta apropiadamente o el sujetador golpea un material particularmente duro, entonces un \_\_\_\_\_\_ puede ocurrir.
   1. fuego o explosión
   2. rebote
   3. soplido
   4. esguince
3. Cuando la herramienta es usada en la cercanía de polvo o gases inflamables, entonces un puede ocurrir.
   1. fuego o explosión
   2. rebote
   3. soplido
   4. esguince
4. Al operar cualquier herramienta accionada por pólvora, protección \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ es requerida.
   1. respiratoria
   2. de brazos y piernas
   3. de ojos
   4. contra caídas
5. Nunca apunte ninguna herramienta accionada por pólvora, cargada o vacía, hacia otra persona.
   1. Verdadero
   2. Falso