| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V3-15 Outdoor Cooking* | *Cocinar al Aire Libre* | | |

1. Haga una “zona libre de niños” de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alrededor de la parrilla, fogata, o pozo de fuego al aire libre en uso.
   1. 1-pie
   2. 3-pies
   3. 10-pies
   4. 30-pies
2. Evite quemarse en días porque es más fácil que una fogata se salga de control.
   1. mojados y lluviosos
   2. nublados y húmedos
   3. soleados y calurosos
   4. ventosos y secos
3. Las fogatas necesitan estar al menos a \_\_\_\_\_ pies de distancia de las estructuras y cualquier cosa que pueda quemarse.
   1. 2
   2. 5
   3. 25
   4. 52
4. Las parrillas de barbacoa de propano, de carbón, y pellets de madera solamente tienen que usarse al aire libre. El uso en interiores puede matar a los ocupantes causando un incendio o envenenamiento por monóxido de carbono.
   1. Verdadero
   2. Falso
5. Si la parrilla no se enciende, o la flama de la parrilla de propano se apaga, apague la parrilla y el gas y espere al menos \_\_\_\_ minutos antes de volver a encender para permitir que el gas se disipe.
   1. 5
   2. 10
   3. 15
   4. 20

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V3-15 Outdoor Cooking* | *Cocinar al Aire Libre* | |

1. Haga una “zona libre de niños” de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alrededor de la parrilla, fogata, o pozo de fuego al aire libre en uso.
   1. 1-pie
   2. 3-pies
   3. 10-pies
   4. 30-pies
2. Evite quemarse en días porque es más fácil que una fogata se salga de control.
   1. mojados y lluviosos
   2. nublados y húmedos
   3. soleados y calurosos
   4. ventosos y secos
3. Las fogatas necesitan estar al menos a \_\_\_\_\_ pies de distancia de las estructuras y cualquier cosa que pueda quemarse.
   1. 2
   2. 5
   3. 25
   4. 52
4. Las parrillas de barbacoa de propano, de carbón, y pellets de madera solamente tienen que usarse al aire libre. El uso en interiores puede matar a los ocupantes causando un incendio o envenenamiento por monóxido de carbono.
   1. Verdadero
   2. Falso
5. Si la parrilla no se enciende, o la flama de la parrilla de propano se apaga, apague la parrilla y el gas y espere al menos \_\_\_\_ minutos antes de volver a encender para permitir que el gas se disipe.
   1. 5
   2. 10
   3. 15
   4. 20