| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V1-04B Forklifts* | *Montacargas* |

 |

1. Las de montacargas son la causa principal de fatalidades que involucran montacargas y representan alrededor del 25% de todas las muertes relacionadas a montacargas.
	1. caídas
	2. volcaduras
	3. colisiones
	4. cargas
2. Al operar un montacargas no
	1. use las horquillas para levantar personas.
	2. levanta la carga al viajar.
	3. haga trucos al conducir.
	4. todas las anteriores.
3. El operador debe conducir una revisión visual previa antes de encender el montacargas y luego también desempeñar una revisión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con el motor encendido.
	1. operativa
	2. educativa
	3. intencional
	4. excepcional
4. Nunca intente girar un montacargas al conducir en una inclinación (una pendiente).
	1. Verdadero
	2. Falso
5. No permita pasajeros que viajen en un montacargas a menos que
	1. sean balanceados de manera segura en un lado del montacargas.
	2. el montacargas sea específicamente diseñado para acomodar a los pasajeros.
	3. sean menos de 18 años de edad.
	4. solo esté viajando una distancia corta.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V1-04B Forklifts* | *Montacargas* |

 |

1. Las de montacargas son la causa principal de fatalidades que involucran montacargas y representan alrededor del 25% de todas las muertes relacionadas a montacargas.
	1. caídas
	2. volcaduras
	3. colisiones
	4. cargas
2. Al operar un montacargas no
	1. use las horquillas para levantar personas.
	2. levanta la carga al viajar.
	3. haga trucos al conducir.
	4. todas las anteriores.
3. El operador debe conducir una revisión visual previa antes de encender el montacargas y luego también desempeñar una revisión \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con el motor encendido.
	1. operativa
	2. educativa
	3. intencional
	4. excepcional
4. Nunca intente girar un montacargas al conducir en una inclinación (una pendiente).
	1. Verdadero
	2. Falso
5. No permita pasajeros que viajen en un montacargas a menos que
	1. sean balanceados de manera segura en un lado del montacargas.
	2. el montacargas sea específicamente diseñado para acomodar a los pasajeros.
	3. sean menos de 18 años de edad.
	4. solo esté viajando una distancia corta.