| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-117 Skid-Steer Loader Incidents* | *Incidentes con Minicargadores* | | |

1. Inspeccione la minicargadora para asegurar que todos los sistemas de seguridad estén funcionando apropiadamente
   1. al menos una vez al año.
   2. antes de operar el equipo.
   3. una vez al mes más o menos.
   4. al final de cada turno.
2. Los operadores siempre deben mantenerse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al operar los controles de la cargadora.
   1. sentados
   2. con cafeína
   3. de pie
   4. relajados
3. Los trabajadores a pie en el sitio de trabajo siempre deben
   1. mantenerse a una distancia segura del equipo pesado.
   2. solo usar los caminos designados.
   3. usar chalecos o ropa de seguridad y alta visibilidad.
   4. todas las anteriores.
4. Los empleadores deben desarrollar, implementar y hacer cumplir los procedimientos de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para minicargadoras que incluyen el uso de dispositivos de soporte para brazos elevadores durante tareas de mantenimiento.
   1. comunicación de riesgos
   2. espacios confinados
   3. bloqueo/etiquetado
   4. protección contra caídas
5. Solo empleados entrenados deben desempeñar tareas de mantenimiento.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-117 Skid-Steer Loader Incidents* | *Incidentes con Minicargadores* | |

1. Inspeccione la minicargadora para asegurar que todos los sistemas de seguridad estén funcionando apropiadamente
   1. al menos una vez al año.
   2. antes de operar el equipo.
   3. una vez al mes más o menos.
   4. al final de cada turno.
2. Los operadores siempre deben mantenerse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al operar los controles de la cargadora.
   1. sentados
   2. con cafeína
   3. de pie
   4. relajados
3. Los trabajadores a pie en el sitio de trabajo siempre deben
   1. mantenerse a una distancia segura del equipo pesado.
   2. solo usar los caminos designados.
   3. usar chalecos o ropa de seguridad y alta visibilidad.
   4. todas las anteriores.
4. Los empleadores deben desarrollar, implementar y hacer cumplir los procedimientos de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ para minicargadoras que incluyen el uso de dispositivos de soporte para brazos elevadores durante tareas de mantenimiento.
   1. comunicación de riesgos
   2. espacios confinados
   3. bloqueo/etiquetado
   4. protección contra caídas
5. Solo empleados entrenados deben desempeñar tareas de mantenimiento.
   1. Verdadero
   2. Falso