| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-163 Forklift Spotter* | *Vigilante de Carretillas Elevadoras* |

 |

1. Los observadores de carretillas elevadoras se utilizan normalmente cuando el operador de la carretilla elevadora no tiene una visión completa de
	1. la zona de trabajo.
	2. la ruta de desplazamiento.
	3. los peligros potenciales a lo largo de la ruta de desplazamiento.
	4. todas las anteriores.
2. El observador de la carretilla elevadora debe colocarse de forma que tenga una visión clara de las zonas que el operador de la carretilla elevadora no puede ver y, al mismo tiempo, no debe estar en
	1. un almacén.
	2. el peligro.
	3. la luz del sol.
	4. PPE.
3. Los observadores de carretillas elevadoras deben llevar
	1. ropa de abrigo.
	2. una etiqueta con su nombre.
	3. ropa de alta visibilidad.
	4. calzado deportivo.
4. No existe un lenguaje de señas universalmente reconocidas para los vigilantes de carretillas elevadoras, por lo que es importante aprender el lenguaje que se utilizan en su lugar de trabajo si usted es vigilante u operador de carretillas elevadoras.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. Mientras actúe como observador de la carretilla elevadora, mantenga un contacto continuo con el operador de la carretilla elevadora.
	1. visual
	2. físico
	3. emocional
	4. social.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-163 Forklift Spotter* | *Vigilante de Carretillas Elevadoras* |

 |

1. Los observadores de carretillas elevadoras se utilizan normalmente cuando el operador de la carretilla elevadora no tiene una visión completa de
	1. la zona de trabajo.
	2. la ruta de desplazamiento.
	3. los peligros potenciales a lo largo de la ruta de desplazamiento.
	4. todas las anteriores.
2. El observador de la carretilla elevadora debe colocarse de forma que tenga una visión clara de las zonas que el operador de la carretilla elevadora no puede ver y, al mismo tiempo, no debe estar en
	1. un almacén.
	2. el peligro.
	3. la luz del sol.
	4. PPE.
3. Los observadores de carretillas elevadoras deben llevar
	1. ropa de abrigo.
	2. una etiqueta con su nombre.
	3. ropa de alta visibilidad.
	4. calzado deportivo.
4. No existe un lenguaje de señas universalmente reconocidas para los vigilantes de carretillas elevadoras, por lo que es importante aprender el lenguaje que se utilizan en su lugar de trabajo si usted es vigilante u operador de carretillas elevadoras.
	1. Verdadero
	2. Falso
5. Mientras actúe como observador de la carretilla elevadora, mantenga un contacto continuo con el operador de la carretilla elevadora.
	1. visual
	2. físico
	3. emocional
	4. social.