| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-164 Backing Up Safely* | *Retrocediendo de Manera Segura* | | |

1. Antes de mover el vehículo revise los espejos retrovisores y laterales y ajústelos. El objetivo es hacer que los puntos ciegos sean lo más \_\_\_\_\_\_\_ posibles, para que tenga la mayor visibilidad al retroceder
   1. pequeños
   2. brillantes
   3. grandes
   4. profundos
2. Si el vehículo que está manejando tiene una cámara trasera, no hay necesidad de usar los espejos mientras está manejando en reversa.
   1. Verdadero
   2. Falso
3. Al retroceder cualquier vehículo use un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si no tiene vista completa de la ruta de viaje y los riesgos potenciales.
   1. alarma ruidosa
   2. sistema GPS
   3. observador
   4. advertencia verbal
4. Al retroceder, aumente la visibilidad del vehículo si puede al
   1. encender las luces de emergencia.
   2. tocar la bocina.
   3. asegurándose que la alarma de retroceso esté funcionando.
   4. cualquiera de las anteriores
5. Conduzca de una manera cuidadosa y \_\_\_\_\_\_\_\_ cuando el vehículo este en reversa.
   1. veloz
   2. controlada
   3. impredecible
   4. impulsiva

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-164 Backing Up Safely* | *Retrocediendo de Manera Segura* | |

1. Antes de mover el vehículo revise los espejos retrovisores y laterales y ajústelos. El objetivo es hacer que los puntos ciegos sean lo más \_\_\_\_\_\_\_ posibles, para que tenga la mayor visibilidad al retroceder
   1. pequeños
   2. brillantes
   3. grandes
   4. profundos
2. Si el vehículo que está manejando tiene una cámara trasera, no hay necesidad de usar los espejos mientras está manejando en reversa.
   1. Verdadero
   2. Falso
3. Al retroceder cualquier vehículo use un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si no tiene vista completa de la ruta de viaje y los riesgos potenciales.
   1. alarma ruidosa
   2. sistema GPS
   3. observador
   4. advertencia verbal
4. Al retroceder, aumente la visibilidad del vehículo si puede al
   1. encender las luces de emergencia.
   2. tocar la bocina.
   3. asegurándose que la alarma de retroceso esté funcionando.
   4. cualquiera de las anteriores.
5. Conduzca de una manera cuidadosa y \_\_\_\_\_\_\_\_ cuando el vehículo este en reversa.
   1. veloz
   2. controlada
   3. impredecible
   4. impulsiva