| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| **Name/Nombre:**  | **Date/Día:** |
| --- | --- |
| **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-45 Welding, Cutting, Brazing* | *Soldadura, Corte, Soldadura con Relleno* |

 |

1. Se deben tomar precauciones específicas durante trabajo de alto riesgo, como soldadura y corte, para prevenir lesiones personales y daño al lugar de trabajo.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. Todos los empleados que trabajan en un área de trabajo caliente deben saber sobre se ubican
	1. las salidas de incendios.
	2. el equipo contra incendios.
	3. todas las alarmas de incendios.
	4. todas las anteriores.
3. En entornos de soldadura se recomienda vestimenta
	1. de vinyl.
	2. de piel y algodón tratado resistente a flama.
	3. normal.
	4. cara.
4. Las actividades de soldado deben ser desempeñadas en un área que esté libre de
	1. equipo contra incendios.
	2. ventilación adecuada.
	3. materiales inflamables.
	4. PPE suficiente.
5. Use si trabaja en un área con altos niveles de ruido.
	1. protección auditiva
	2. un casco duro
	3. un delantal de taller
	4. botas con punta de acero

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
|

| ANSWER KEY/RESPUESTAS |
| --- |
| Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-45 Welding, Cutting, Brazing* | *Soldadura, Corte, Soldadura con Relleno* |

 |

1. Se deben tomar precauciones específicas durante trabajo de alto riesgo, como soldadura y corte, para prevenir lesiones personales y daño al lugar de trabajo.
	1. Verdadero
	2. Falso
2. Todos los empleados que trabajan en un área de trabajo caliente deben saber sobre se ubican
	1. las salidas de incendios.
	2. el equipo contra incendios.
	3. todas las alarmas de incendios.
	4. todas las anteriores.
3. En entornos de soldadura se recomienda vestimenta
	1. de vinyl.
	2. de piel y algodón tratado resistente a flama.
	3. normal.
	4. cara.
4. Las actividades de soldado deben ser desempeñadas en un área que esté libre de
	1. equipo contra incendios.
	2. ventilación adecuada.
	3. materiales inflamables.
	4. PPE suficiente.
5. Use si trabaja en un área con altos niveles de ruido.
	1. protección auditiva
	2. un casco duro
	3. un delantal de taller
	4. botas con punta de acero