| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V2-90 Battery-Powered Tools* | *Herramientas Accionadas por Baterías* | | |

1. Siempre use al usar cualquier herramienta eléctrica inalámbrica.
   1. un chaleco de seguridad
   2. protección para ojos
   3. una etiqueta de nombre
   4. protección respiratoria
2. La mejor fuente para guía de seguridad de las herramientas accionadas por baterías es
   1. un administrador de RH.
   2. el sentido común.
   3. el manual del operador.
   4. una búsqueda rápida en internet.
3. Antes de usar cualquier herramienta eléctrica, asegure que el área de trabajo
   1. esté desordenado.
   2. esté mojado o resbaloso.
   3. sea ruidoso o con distracciones.
   4. tenga suficiente iluminación.
4. No opere ninguna herramienta eléctrica, incluyendo herramientas accionadas por batería
   1. a menos que haya sido entrenado para usar la herramienta de manera segura.
   2. cerca de líquidos, gases o polvo inflamable.
   3. si está cansado o bajo la influencia.
   4. todas las anteriores.
5. Cuando la batería de una herramienta inalámbrica alcanza el final de su vida, lo mejor es no tirarla al bote de basura.
   1. Verdadero
   2. Falso

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V2-90 Battery-Powered Tools* | *Herramientas Accionadas por Baterías* | |

1. Siempre use al usar cualquier herramienta eléctrica inalámbrica.
   1. un chaleco de seguridad
   2. protección para ojos
   3. una etiqueta de nombre
   4. protección respiratoria
2. La mejor fuente para guía de seguridad de las herramientas accionadas por baterías es
   1. un administrador de RH.
   2. el sentido común.
   3. el manual del operador.
   4. una búsqueda rápida en internet.
3. Antes de usar cualquier herramienta eléctrica, asegure que el área de trabajo
   1. esté desordenado.
   2. esté mojado o resbaloso.
   3. sea ruidoso o con distracciones.
   4. tenga suficiente iluminación.
4. No opere ninguna herramienta eléctrica, incluyendo herramientas accionadas por batería
   1. a menos que haya sido entrenado para usar la herramienta de manera segura.
   2. cerca de líquidos, gases o polvo inflamable.
   3. si está cansado o bajo la influencia.
   4. todas las anteriores.
5. Cuando la batería de una herramienta inalámbrica alcanza el final de su vida, lo mejor es no tirarla al bote de basura.
   1. Verdadero
   2. Falso