| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | **Name/Nombre:** | | **Date/Día:** | | --- | --- | --- | | **Safety Topic/Tema de Seguridad:** | *V4-15 Slips, Trips, and Falls* | *Resbalones, Tropiezos y Caídas* | | |

1. De acuerdo a OSHA, los resbalones, tropiezos y caídas se encuentran entre las causas más comunes de lesiones en el lugar de trabajo.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Para prevenir resbalones y tropiezos asegure que todas las superficies de caminado y trabajo están libres de riesgos como
   1. cables de extensión y otros cables
   2. fugas y derrames.
   3. alfombras, tapetes o alfombrillas sueltas.
   4. todas las anteriores.
3. OSHA Estándar 1910.22(a)(1) establece que todos los lugares de empleo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies de trabajo para caminar se
   1. barridas y trapeadas diariamente.
   2. equipadas con cámaras de seguridad.
   3. mantienen limpios, ordenados y sanitarios.
   4. decoradas con posters motivacionales.
4. Siempre limpie derrames inmediatamente y publique cuando sea apropiado.
   1. señales de advertencia de piso mojado
   2. mapas de rutas de salida
   3. una hoja para unirse a la comida compartida
   4. el número de teléfono de RH
5. Reporte cualquier riesgo de resbalamiento, tropiezo y caída que note
   1. en la siguiente junta del equipo.
   2. inmediatamente.
   3. al final del día de trabajo.
   4. si tiene tiempo.

| SAFETY MEETING QUIZPRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD |
| --- |
| | ANSWER KEY/RESPUESTAS | | | --- | --- | | Safety Topic/Tema de Seguridad: | *V4-15 Slips, Trips, and Falls* | *Resbalones, Tropiezos y Caídas* | |

1. De acuerdo a OSHA, los resbalones, tropiezos y caídas se encuentran entre las causas más comunes de lesiones en el lugar de trabajo.
   1. Verdadero
   2. Falso
2. Para prevenir resbalones y tropiezos asegure que todas las superficies de caminado y trabajo están libres de riesgos como
   1. cables de extensión y otros cables
   2. fugas y derrames.
   3. alfombras, tapetes o alfombrillas sueltas.
   4. todas las anteriores.
3. OSHA Estándar 1910.22(a)(1) establece que todos los lugares de empleo, pasillos, almacenes, cuartos de servicio y superficies de trabajo para caminar se
   1. barridas y trapeadas diariamente.
   2. equipadas con cámaras de seguridad.
   3. mantienen limpios, ordenados y sanitarios.
   4. decoradas con posters motivacionales.
4. Siempre limpie derrames inmediatamente y publique cuando sea apropiado.
   1. señales de advertencia de piso mojado
   2. mapas de rutas de salida
   3. una hoja para unirse a la comida compartida
   4. el número de teléfono de RH
5. Reporte cualquier riesgo de resbalamiento, tropiezo y caída que note
6. en la siguiente junta del equipo.
7. inmediatamente.
8. al final del día de trabajo.
9. si tiene tiempo.